OUTPUT –

ErrTLS =

5.7948

P1 =

-0.4506 2.1946

F\_TLS =

14.0204

Srez\_TLS =

0.8648

Scel\_TLS =

12.1254

P2 =

-0.4205 2.0165

ErrLS =

6.8929

F\_LS =

13.8563

Srez\_LS =

0.8751

Scel\_LS =

12.1254

